INVERSOR 1000W

 ESPECIFICACIONES TECNICAS



 MODELO INV1000-OL

 V. ENTRADA 12VDC

 V. SALIDA 220VAC

 FRECUENCIA 60HZ

 POTENCIA 1000W

 SISTEMA PROTEGIDO

 GABINETE METAL

 ENTRADA CABLE #10

 SALIDA 4 TOMAS

 CAPACIDAD

 - TVS DE 50”

 - LICUADORA DOMESTICA

 - EXTRACTORA DE JUGOS

 - EQUIPOS DE AUDIO